**Poznań, 26 maja 2017 r.**

**Fundacja Europejskie Forum Sztuki**

**ul. Łódzka 11**

**60-468 Poznań**

**NIP: 781-17-57-108**

**KRS: 0000223284**

**REGON: 634637666**

**tel. + 48 601703080**

**fax + 48 618483129**

**biuro@fefs.pl**

**www.fefs.pl**

**Zapytanie ofertowe nr 2/2017**

**(dot. Projektu: Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej regionu poprzez organizację Enter Music Festival 2016 i 2017 oraz wystaw z oddaniem do przestrzeni publicznej dzieł sztuki w Visual Park na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego nad jeziorem Strzeszyńskim
WND- RPWP.04.04.02-30-0003/15)**

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Fundacji Europejskie Forum Sztuki zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę techniczną festiwalu muzycznego ENTER ENEA FESTIVAL odbywającego się w dniach
12-14 czerwca 2017 roku.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 79952000-2 – Usługi w zakresie organizacji imprez
2. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej festiwalu muzycznego ENTER ENEA FESTIVAL odbywającego się w dniach 12-14 czerwca 2017 roku obejmującej:
3. Wykonania zadaszenia wraz z podestem:

- wymiary zadaszenia 12,5m x 10m x 8m,dach dwuspadowy, pokryty trudno palną plandeką
w kolorze czarnym z aktualnym atestem oraz certyfikatem TUV

- wysłony boczne i tylna trudno palna siatka w kolorze czarnym

- 2 zadaszenia typu backstage o wymiarze 7m x 4m,dach jednospadowy wraz
z wysłonięciem  bocznym, podłoga zlicowana z podłogą sceny

- koło o średnicy 4m z konstrukcji aluminium o przekroju 25cm x 25cm

- podesty ze sklejki anty-poślizgowej z nogami o regulacji 0,4m -1,8m -całość z certyfikatem TUV

- realizatorka F.O.H. minimum 3,5m x 2,7m z bocznymi wysłonami, całość w kolorze czarnym
z dachem jednospadowym

- realizatorka Monitorowa minimum 5m x 2,5m z dachem jednospadowym wraz z wysłonami bocznymi -całość w kolorze czarny .

1. Zapewnienie nagłośnienia:

- system liniowy klasy L-acoustics,Mayer Sound,Nexo -minimum trójdrożny

- minimum po 8 sztuk na stronę oraz,12 subbasów minimum 1 x 18"

- całość sterowna dedykowanym procesorem (nie dopuszcza się mieszania elementów różnych producentów)

- mixer przodowy minimum 64/16 **klasy Soundcraft,Midas,Digico**

- mixer monitorowy minimum 64/32 **klasy Soundcraft,Midas,Digico**

- trzy zestawy mikrofonów/statywów/di-boxów oraz okablowania by podłączyć 3 duże składy Jazz-owe

- zestaw minimum ośmiu mikrofonów bezprzewodowych klasy Shure HUR,ULX-D

- sprawna ekipa techniczna z biegłą znajomością języka angielskiego

1. Zapewnienie oświetlenia:

- minimum 16 urządzeń typu Spot na żarówce wyładowczej minimum 700w

- minimum 24 urządzeń typu Wash RGBW

- minimum 12 reflektorów typu Vintage na HPL 750 oraz 103x RBG 3Waty

- minimum dwa urządzenia typu Hazer wraz z wentylatorami z regulowana prędkością

- minimum dwa falow spoty na żarówce 1200w wraz z obsługa i łącznością typu Intercom

- minimum 6 sztuk naświetlaczy architektonicznych na żarówce 2500w

- sterownik DMX klasy MaLighting GrandMa2,Hog Full Board,

- sprawna ekipa techniczna z biegłą znajomością języka angielskiego

1. Rozpiska czasowa:
* montaż i gotowość sceny na 2 dni przed występami;
* montaż i gotowość nagłośniania i oświetlenia na 1 dzień przed występem;
* próby od godziny 8:00 w pierwszym dniu występów;
* próby od godziny 8:00 w drugim dniu występów;
* próby od godziny 8:00 w trzecim dniu występów;
* demontaż zaraz po zakończeniu występów.

**II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 czerwca 2017r.

**III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@fefs.pl, faksem na nr: 61-848-31-29, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:
ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań do dnia 01.06.17 r. do godziny 12:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.06.17 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem [www.fefs.pl](http://www.fefs.pl)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [www.fefs.pl](http://www.fefs.pl)

**V. OCENA OFERT**

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena: Cena 100%

**VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.fefs.pl

**VII. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego.